厦门海润集装箱码头有限公司

**评审总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **训练时间** | 2020年9月30日9：30—10：30 | **组织协调** | 保安主管 |
| **训练方式** | 现场检验 | **训练地点** | 海润码头前沿桥吊作业区、S7场 |
| **训练目的** | 1、提高应对《公司突发危险货物事故应急处置预案》和《突发环保事件应急预案》的处置能力；2、现场保护和组织人员疏散；3、检验保安主管的组织指挥、报告程序、相关岗位部门配合协调及迅速处置能力。 |
| **训练****内容** | 1、现场封闭警戒和人员疏散；2、应急处置并报告相关部门；3、泄漏物处置、围堵，危货场事故池操作，雨水井节流阀操作；4、善后清理。 |
| **参训****单位** | 公司安环部、操作部、工程部、综合部、保安公司、港务运输、港务服务 |
| **保****安****训****练****总****结** | 本次演练符合公司《危险货物事故专项应急处置预案》《突发环保事件应急预案》流程，训练的目的是提高应对《危险货物事故专项应急预案》《突发环保事件应急预案》的处置能力，检验预案的合理性，检验保安主管的组织指挥、报告程序，相关人员的执行能力和迅速有效组织人员疏散撤离、现场警戒保护以及善后处理。通过不断完善和修订危货培训计划、预案，增强可操作性，为保障公司危险货物作业安全稳定打下良好基础。通过训练，提高了保安主管的指挥协调能力，各部门进一步明确和熟悉预案处置程序。本次训练各相关部门间的配合协调默契，反应迅速，动作到位。训练过程程序清晰，指挥得当，通讯畅通，情景逼真，贴近实际，节奏紧凑，配合默契，参训人员按步骤推演，保安领导小组在应急指挥中心通过CCTV监控视频指挥、协调训练全过程。本次训练效果良好，达到了预期的目的。本次开展危险货物集装箱泄漏演练及港区人员疏散演练，增加了新的项目，即现场雨水井节流阀的操作，船岸缺口的围堵，演练队员对演练的流程配合流畅，知悉各自的职责，但对于雨水井节流阀操作熟悉程度、泄漏物的围堵范围及运输应急容器的拖车衔接环节，后期应加强相关应急的培训教育。 |