厦门海润集装箱码头有限公司 《港口设施保安符合证书》核验

**港口船舶防污染联合演练记录**  **记录人：吴少熹**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练时间 | 2020年11月28日9:30—10：30 | 组织协调 | 保安主管 |
| 训练地点 | 海润码头前沿4号泊位 | 训练方式 | 现场检验 |
| 训练目的 | 检验公司联合防治船舶污染应急预案的可行性、可操作性和有效性，提升码头防治船舶污染的应急处置能力、协调配合能力。 | | |
| 训练内容 | 1. 船舶污染应急物资的使用 2. 与通海船务公司污染处置的协作配合； 3. 各岗位间的配合协作； 4. 应急指挥、保安主管的沟通、信息传达。 | | |
| 参加单位 | 海润公司应急办小组、综合部、安全环保部、操作部、工程部，港务服务等部门、通海船务公司参加训练。 | | |
| 训  练  实  施  阶  段  工  作  训  练  实  施  阶  段  工  作 | 9:30现场督导：工班指导员：值班调度，我是工班，“德启6”轮船尾海面处发现约5米\*5米面积的污油，请求处理。  值班调度：值班经理，“德启6”轮船尾海面处发现约5米\*5米面积的污油，请求处理。  值班经理： 工班，请立即联系船方，检查污油来源，采取措施控制。  工班：值班经理，收到。  值班经理：值班调度，请立即前往现场查看。  值班调度：值班调度收到。  9:40工班：值班经理，已通知船方检查，污油来源为船方油管泄漏，现已对泄漏油管进行堵塞，船方已启动防污染应急预案处理。  值班调度：值班经理，污油目前向临近企业码头海域缓慢漂移。  值班经理：收到  值班经理：报告应急办，“德启6”轮油管阀门泄漏重油，泄漏的重油沿船体漏到海面上，面积约5米\*5米，污油目前随水流向领近企业海域飘移。  应急办：收到。  9:45应急办：报告公司总经理，公司4号泊位德启6轮发生油管重油泄漏，造成海面约5米\*5米的污染，经评估属于二级污染事故，请求启动公司应急响应。请指示。  海润公司总经理：收到，应急办，联系通海公司协助海面污油处理。立即向港口局、海事局报告。调取泄漏污油的相关资料。通知领近企业、通海公司负责人到指挥中心参与应急处置。立即启动公司II级应急响应，按公司应急预案要求进行处置，及时反馈处置进程。  应急办：收到，值班经理，立即启动公司II级应急响应，按公司应急预案要求进行处置，及时反馈处置进程。请通知领近企业码头和通海公司协助。（随后报告港口管理局和海事局现场情况）  值班经理：收到。（随后向领近企业和通海公司请求协助支援。）  9:50值班经理：德启6号泄漏重油，公司总指挥指示启动II级应急响应，立即停止周边的作业，全体应急人员按应急预案到位。  警戒疏散组：警戒疏散组，收到，明白。  后勤（医疗）保障组：后勤/医疗保障组，收到，明白。  污染控制清除组：污染控制清除组，收到，明白。  取证记录组：取证记录组，收到，明白。  值班经理：报告应急办/总指挥，已联系清污公司，报告海事局、港口局，已通知领近企业、通海到现场参与应急处置，泄漏的380号重油为低硫燃料油，闪点较高，不易燃烧，主要对环境有污染性。  应急办：收到。  应急办：值班经理，请密切关注进度  9：55值班经理：请各小组报告进度情况。  警戒疏散组：报告值班经理，警戒疏散组已到达现场，并完成周边区域的围挡警戒；  值班经理：收到，明白。  取证记录组赶赴现场：报告值班经理，取证记录组已到达现场，正对现场情况进行拍摄记录；  值班经理：收到，明白。  10:05后勤保障组赶赴现场：报告值班经理，后勤保障组已到达现场，请指示；  值班经理：收到，明白。  污染控制清除组(携带物资赶赴现场)：报告值班经理，防溢油物资已运到现场，请指示。  值班经理：立即启动喷洒装置，洒水车接好消防水带和水枪头待命。  污染控制清除组：收到，喷洒装置已启动，溢油分散剂已按比例放置在水桶内，洒水车准备就绪，等待指示。  值班经理：收到，明白。  值班经理：报告总指挥，完成警戒围挡，取证正常开展，其他小组现场待令。  应急办：收到。  10:15通海指挥员：报告总指挥，清污船已完成围油栏布置。  应急办：收到。值班经理, 已完成围油栏布置,通知配合向污染海域投放吸油毡。  值班经理：清污控制组，请配合立即向污染区域投放吸油毡。  清污控制组：收到  通海指挥：报告应急办，外围油污已经大部分清理，零星油花要用溢油分散剂处理。  应急办：收到。（向海事局、港口局报告处置情况。）  10:25应急办：报告海事局，德启6轮泄漏的污油已经大部分清理，尚有零星油花需要用化油剂进行处理。请指示。  海事局：好的，根据现场情况，收起海面吸油毡后，同意使用化油剂清除浮油。  应急办：值班经理、通海指挥员，请按海事局指示处置；使用化油剂清除浮油。  值班经理：收到明白  通海指挥员：收到明白。  通海指挥员：清污船，请立即打捞海面吸油毡，并进行化油处置。所有的吸油毡统一收集交专业公司处理。  值班经理：污染控制清除组，启动海面化油处置。  污染控制清除组：收到，明白。  通海指挥员：清污船对吸油毡收集完毕，海面浮油已清理，请指示。  污染控制清除组：报告值班经理，已协助完成化油喷洒。  值班经理：收到。  10:30通海指挥：报告应急办，海面污油已全部处理完毕，请指示  应急办：收到。（向海事部门、港口局请示、报告。）  应急办：宣布演练结束。值班经理请各参演人员现场集合，进行演练点评  **厦门海润集装箱码头有限公司**  **应急办小组**  **2020.11.26** | | |