**厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司**

**应急预案演练记录表**

|  |
| --- |
| 单位：厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司 |
| 演练应急预案名称：危险货物泄漏事故应急演练（无脚本） |
| 演练负责人  | 曾庆伟 | 演练日期 | 2020年12月30日 |
| 参加演练人员：见附件（共计17人） |
| 12月30日17时10分左右，未经事先告知，组织在U10场查验场，危化品U10场值班保安在危险品查验时，发现查验台未计划查验的9类危化品箱SGEU6969999疑似泄漏，值班保安立即上报安保部安监，安监通报值班经理后，应急人员迅速出动，通过判断危化品性质，果断采取堵漏措施，做好应急处理工作。17:10危化品U10场值班保安：报告安保部，查验场在查验时，发现隔壁一个9类的SGEU6969999危化品箱泄漏，无色无味。请求支援。17:11安保部：安保部收到，危化品U10场值班保安请加强防范；现场布置应急警戒，监控室保安注意，调整监控探头，锁定现场。17:11各岗位保安：收到，明白。17:12安保部：报告值班经理，接U10场值守保安报告，查验场在查验时，发现隔壁一个9类的SGEU6969999危化品箱泄漏，无色无味，40HQ箱，请求启动应急预案，请指示。17:13 值班经理：值班经理收到，请向上风口疏散现场人员，同时设立警戒线。现场启动《危险货物专项应急预案》Ⅲ级响应。请应急小组马上携带应急物资前往增援。17:13 安保部：安保部收到，明白。17:14 值班经理：U10场值班保安，经查明此次泄漏的集装箱为9类危化品聚苯乙烯颗粒，联合国编码为2211。白色球状固体，易燃。常温下稳定，无危险的分解产物。可用应急器材木楔堵漏器、及使用吸油毡和沙土做处理。17:16 U10场值班保安：收到，明白。17:16 U10场值班保安：报告值班经理，现场已经用吸油毡做处理。17:17 值班经理：值班经理收到，明白。17:25 安保部：报告值班经理，经检测泄漏物，确定是水。该箱体顶部存有大量雨水，吊装晃动，雨水滴落。目前观察已经停止滴漏现象。17:26 值班经理：收到。现场人员注意监护，处理现场。17:27 安保部：收到。17:35 U10场值班保安：现场已经清理。17:35 值班经理:现场清理完毕，险情成功排除。 |
| 演练效果： 本次演练，进一步熟悉了事故报告和应急处置的流程，基本达到了演练的目的。 |
| 演练总结评价及改进建议：本次演练从实战出发，未经事先告知，在U10查验场有危化品疑似泄漏情况，危化品U10场值班保安巡查时发现，值班保安立即上报安保部安监，经过取样判断危化品性质，果断采取应急措施，排除险情。通过训练，使参训人员进一步明确掌握训练流程，熟悉应急预案，锻炼了队伍，积累了经验。本次训练程序清楚流畅，参训单位、部门配合默契，支援力量及时有力，情景逼真，效果明显，达到了预期的目的。 |
| 负责人 | 曾庆伟 | 联系人及联系方式 | 13606909863 |